**Сведения о закрытой площадке или автодроме[[1]](#footnote-1)**

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится оборудованный учебный кабинет | Площадь (кв. м) |
| 1 | Московская обл., г.Котельники, Дзержинское ш. ,д.7/4 | 2532 м2 |
| 2 | Г.Москва, ул.Войкова, вл.6 | 3300 м2 |

(реквизиты **правоустанавливающих** документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома[[2]](#footnote-2)**2532кв.м, 3300 кв.м ;**

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)

заданий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**В НАЛИЧИИ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **В НАЛИЧИИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%[[3]](#footnote-3)\_\_\_ **В НАЛИЧИИ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движенияобеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренныхпрограммой обучения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **В НАЛИЧИИ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4[[4]](#footnote-4)\_\_\_\_ **В НАЛИЧИИ**\_\_\_

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий[[5]](#footnote-5)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **В НАЛИЧИИ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод\_\_\_\_ **В НАЛИЧИИ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰\_\_\_ **В НАЛИЧИИ** \_

Наличие освещенности[[6]](#footnote-6)\_\_\_\_ **В НАЛИЧИИ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) **В НАЛИЧИИ**\_ (нерегулируемый)\_\_

Наличие пешеходного перехода\_\_**В НАЛИЧИИ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или автодром. [↑](#footnote-ref-1)
2. Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. [↑](#footnote-ref-2)
3. Использование колейной эстакады не допускается. [↑](#footnote-ref-3)
4. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». [↑](#footnote-ref-4)
5. Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная. [↑](#footnote-ref-5)
6. Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. [↑](#footnote-ref-6)